|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Лабиринт**  **СО 2.02**  **\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.24\СО 1.24.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1500 (± 10мм) |
| Длина (мм) | 5200(± 10мм) |
| Ширина (мм) | 1800 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Каркас | изготовить из металлической трубы диаметром не менее 42 мм. И толщиной стенки не менее 3,5мм. Две цельносварные металлоконструкции. Покрыть полимерной порошковой краской. |