|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Змейка**  **СО 2.05**  **\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.24\СО 1.24.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 400 (± 10мм) |
| Длина (мм) | 1700 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 2100 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Конструктивные особенности | Каркас змейки изготовить из трубы диаметром не менее 42 мм.  Поверхность для ходьбы выполнить из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 21 мм с художественной росписью. |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |