|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Спортивное оборудование****СО 5.09****\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.30\СО 1.30.JPG** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 840 (± 10мм) |
| Длина (мм) |  2700 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 1500 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** |
| Конструктивные особенности | Установить металлокаркас (из трубы сечением не менее 50х25 мм и толщиной не менее 2мм ) с настилом из ламинированной фанеры толщиной не менее 24 мм . |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. Все резьбовые соединения должны быть закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. |