|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Детское игровое** **оборудование** **ДИО 2.08**C:\Users\litvin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\ИО 2.08 Карусель со сплошным сиденьем.jpg | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 800 (± 10мм) |
| Длина (мм) |  1600 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 1600 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** |
| Пол | должен быть выполнен из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм. |
| Конструктивные особенности | Установить карусель, состоящую из:- металлического каркаса (трубы сечением не менее 32 мм), вращающегося на валу с 3 подшипниками. На каркасе спинка из металлической трубы сечением не менее 32 , центральная труба сечением не менее 102 мм и толщиной стенки не менее 5 мм, руль из металлической трубы сечением не менее 26 мм. - сегментное сидение (влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не менее 2/2 толщиной не менее 24 мм) Все фанерные элементы должны иметь скругленные кромки. , радиус не менее 20мм |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
|  |  |