|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Лавочка МФ 1.45****W:\Продукция 2013\3 МФ\01 Лавочки\МФ 1.45\МФ 1.45 скамейка со спинкой и поручнями 1.png** | **Шт.**  |  |  |  |
| Высота (мм)  | 900 (± 10 мм) |
| Длина (мм) | 2120 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | 600 (± 10 мм) |
| Высота сиденья (мм) | 420 (± 10 мм) |
| **Применяемые материалы** |
| Каркас  | Состоит из 3 частей, которые должны быть выполнены из металлической трубы сечением не менее 50х25 мм (с толщиной стенки 2,5мм) и из металлической полосы толщиной не менее 4 мм. |
| Брус | В кол-ве 9 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40х90 мм. |
| Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |