|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Песочница со**  **спойлерами и счетами**  **МФ 3.114D:\Задания Серёги\для работы\Изображения оборудования\МФ\МФ 3.01.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2250 (± 10мм) |
| Длина (мм) | 2800 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 2650 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм (± 2мм) все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Столбы | В кол-ве 12 шт. клееного деревянного бруса, сечением не менее 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой синего цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды. Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками выполненным из листовой стали толщиной не менее 4мм и трубы диаметром не менее 42мм и толщиной стенки 3.5мм, подпятник должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3мм, которые бетонируются в землю. |
| Брус | В кол-ве 1шт.должен быть из деревянного бруса, сечением не менее 140х40 мм. Отшлифован и покрашен со всех сторон. |
| Укрывочные уголки | В кол-ве 4 шт. должны быть выполнены из фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 с толщиной не менее 24 мм, уголки должны иметь художественную роспись в стиле детского граффити. |
| Спойлеры | В кол-ве 3 шт. должны быть выполнены из фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 с толщиной не менее 21 мм, спойлеры должны иметь художественную роспись в стиле детского граффити. |
| Арка декоративная | В кол-ве 1 шт. должна быть выполнена из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24мм и состоять из двух половинок и соединяющихся декоративным элементом толщиной не менее 24мм. Половинки арки должны иметь художественную роспись в стиле детского граффити. |
| Фанерные борта | В кол-ве 11 шт. должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм. Бортики должны иметь художественную роспись в стиле детского граффити. |
| Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимернойпорошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| Описание | Песочница состоит из столбов с прикрепленными к ним по периметру фанерным ограждением марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 мм. Вход в песочницу выполнить в виде арки. Между боковыми столбами расположить счеты в кол-ве 2 комплектов, с разноцветными пластиковыми бубликами. На столбы установить три спойлера, один расположить напротив арочного входа, два других установить на столбы со счетами. |