|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Навес со столиком** **МФ 3.054****4** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2400 |
| Длина (мм) | 1200 |
| Ширина (мм) | 1200 |
| **Применяемые материалы**  |
| Каркас | В кол-ве 1 шт. должен быть выполнен из совокупности металлических труб диаметром не менее 26 мм с толщиной стенки не менее 2,5 мм и 57 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм. |
| Навес | В кол-ве 1шт. в виде цветка, должен быть выполнен из фанеры толщиной не менее 24 мм марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 с центральной фанерной накладкой. |
| Столик | В кол-ве 1шт должен быть выполнен из фанеры толщиной не менее 18 мм марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012.  |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |