|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Дидактический стол**  **Почемучка**  **ДОУ 5.07** | **Шт.** |  |  |  |
| Высота (мм) | 600(± 10мм) |
| Длина (мм) | 1550(± 10мм) |
| Ширина (мм) | 800(± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Стол | В кол-ве 1 шт. Стол должен быть выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее, и должен состоять из:  - столешницы, на которой должно быть размещено следующее функциональное наполнение (перечисление в последовательности расположения):  а) двух маленьких ванночек, и одной большой ванночки;  б) лабиринта, выполненного из каната полипропиленового на который нанизаны декоративные фанерные элементы различной геометрической формы;  в) фанерная многосекционная решетка, в которой каждая секция должна иметь свою функцию. В одной из секции решетки должен быть вырез через столешницу, под которым должен быть расположен направляющий фанерный скат-жёлоб, по которому должны скатываться различные элементы (по принципу бильярдного стола);  г) по периметру решетки, на верхней плоскости, должны крепиться пластиковые элементы, с помощью которых можно создавать лабиринт при помощи веревочки.  - двух боковых стенок, на которых должно быть размещено следующее функциональное наполнение:  а) на первой стенке (со стороны ванночек, расположенных на столешнице) должна крепиться перекладина для развешивания полотенца и тряпок;  б) на второй стенке должны крепиться три ряда фанерных полочек, под различные элементы для рисования.  - полки фанерной, расположенной под столешницей между боковыми стенками;  - металлической перекладины, крепящейся с задней стороны столешницы снизу, на которой крепятся мешочки. |
| Табурет | В кол-ве 1 шт, табурет должен состоять из ножки, выполненной из металлической трубы и металлического листа толщиной не менее 4 мм, и круглой сидушки, выполненной из фанеры толщиной не менее 21 мм. Табурет расположен с боку стола, со стороны ванночек на столешнице. |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
|  |  |  |  | Описание | Многофункциональный модуль Почемучка имеет несколько разделов для работы с цветом и фактурой предметов, развития мелкой моторики рук детей. Ванночки для воды и песка с табуретом позволяют проводить различные тематические мероприятия, а мешочки помогают ребенку в тактильном распознавании предметов. |