|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Детское игровое**  **оборудование**  **ДИО 1.022**  **\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.30\СО 1.30.JPG** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1900 (± 10мм) |
| Длина (мм) | 2900 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 1400 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Конструктивные особенности | качели, состоит из:  - двух боковых стоек (металлическая труба диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки не менее 3.5мм в количестве 6 шт., соединенная в нижней части поперечиной из профильной трубы сечением не менее 32 мм).  - одной средней стойки (металлическая труба диаметром не менее 42 мм, соединенная в нижней части поперечиной из профильной трубы сечением не менее 32 мм);  - двух жёстких подвесов (металлическая труба диаметром не менее 26 и 32 мм, с металлическими подлокотниками и спинкой, с сидением из фанеры толщиной не менее 21 мм).  ВНИМАНИЕ!!! Жесткий подвес не соответствуют ГОСТ Р 52167-2012 п. 5.5 Покупатель несет полную ответственность при эксплуатации данного изделия.  - перекладина (металлическая труба диаметром не менее 42 мм, с толщиной стенки не менее 3.5 мм). Для прочного соединения стоек с балкой использовать фланец толщиной не менее 5 мм, с 4 отверстиями для крепления.  Все фанерные элементы должны иметь скругленные кромки. |
| Заглушки | должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
| Материалы | влагостойкая фанера, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой краской металл.. |
|  |  |