|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Детское игровое** **оборудование** **ДИО 1.11** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2100 (± 10мм) |
| Длина (мм) |  3200 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 1200 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** |
| Конструктивные особенности |  Качели, состоят из:- двух боковых стоек (металлическая труба диаметром не менее 48 мм, и толщиной стенки не менее 3.5ммв количестве четырёх штук).  - перекладины (металлическая труба диаметром не менее 57 мм, с толщиной стенки не менее 4 мм).Все фанерные элементы должны иметь скругленные кромки. |
| Заглушки | должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений.  |
| Материалы | влагостойкая фанера, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой краской металл.. |